**Инструкция как прошить телефон**

**NOKIA фениксом**

Есть много версий фениксов, принцип работы один и тот же, но различна надёжность!

Я предлагаю прошивать телефон

Phoenix Service Software
Нужно удалить с компьютера все, что связано с Nokia (PCSuite, все драйвера.

Лучше пользоваться стороннимдеинсталлятором, чтобы он сразу реестр очистил от ненужных записей).

Вместо PC Suite рекомендую в

дальнейшем пользоваться Mobile Media Browser (MobiMB).
Итак начнём. Сначала просто запускаем установку, и

устанавливаем все компоненты. Потом запускаем фиксер, всё, у нас работающий феникс.

Теперь осталось только прошить телефон =).

Делается это так:
Устанавливаем заранее скаченную прошивку (она в формате \*.exe)

1. Открываем программу, заходим справа вверху в каталог**File/Manage Connections/New**...
2. Выбираем USB, поставив галочку, жмём Далее, произойдет сканирование соединения и высветится окно

успешного завершения инициализации по USB, жмем Далее и Готово...
3. Прога через некоторое время выдаст окно созданного соединения... **Жмем Apply и Close**...
4. Справа вверху заходим в каталог **File**, нажимает **Scan Product**...
5. В проге вверху у вас отобразится вкладка Operating mode, внизу в Ready версия прошивки и код телефона.

Заходим вверху во вкладку **Flashing/Firmware Update (для S40)...**
Если у вас уже проинсталлирована полная прошивка для вашего телефона, в Product code автоматически

высветится версия прошивки и кодировка для замены в вашем телефоне. Если вы хотите сменить прошивку,

установленную в телефоне для другого оператора (например телефон привезен из другой страны), нужно

вручную нажать на квадратик Обзора справа, откроется список версий

и языковых ресурсов для различных операторов в прошивке.
Открываете ту версию, которая вам нужна для прошивания в телефон.
6. Жмем **Start**. Через 6-8 минут у вас обновленная прошивка в телефоне.
В процессе прошивания тел отключится, будут найдены пара новых устройств, телефон перейдет в Test Mode,

затем по окончании прошивки он включится снова и у вас будет установлена новая прошивка.
При этом СИМ-карту и Карту Памяти вытаскивать абсолютно ни к чему.
7. Жмем**Close**, закрываем прогу, отсоединяем кабель и радуемся. Всё равно после прошивки в памяти

телефона всё станет абсолютно таким, как если бы вы его только что купили.
Вот и всё...